void setup()

{

pinMode(6, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(6, HIGH);

delay(1000); //Wait for 1000 milliseconds

digitalWrite(6, LOW);

delay(1000); //wait for 1000 milliseconds

}